Beüzemelési lista

**Autó**

* alul legyen kikapcsolva (felül nem világít semmi)
* Raspberry-re rá kell tenni a szalagkábelt. Fehér pötty a fehér pöttyhöz.
* Kábeleket le kell ellenőrizni, nehogy beleakadjon a kerékbe.
* Alul be kell kapcsolni (felül piros led világít).

**Honor**

* Hotspot elindítása

**Raspberry**:

* Be kell kapcsolni, automatikusan csatlakozik a Honorhoz.

**Laptop**:

* Honor wifire csatlakozni
* Szervert elindítani
* Putty: RPY kapcsolodás, kliens indítása

**Android (Xiaomi):**

* Honor wifihez csatlakozni, appot megnyitni, szerverhez csatlakozni